|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Antal | Hvor benytter vi det? |
| BC547 | 9 | Vi benytter transistorer på udgangene fra PLC’en, så vi kan bruge signalet som en switch i stedet for en strømkilde. |
| 2k modstand | 12 | Vi bruger disse modstande som formodstand mellem plc og stepper-driverene. |
| 5,1k modstand | 9 | Vi benytter disse modstande mellem plc og transistorer, for at være sikre på, at transistorerne åbner helt. |
| Spændingsregulator | 1 | Vi bruger en spændingsregulator til at styre strømmen til vores blyantspidser. <http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC7800-D.PDF> |
| 3 pin Molex connector | 6 |  |
| 2 pin Molex connector | 3 |  |
| 4 pin Molex connector | 3 |  |